‘

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO QUÍMICO

GRAFITE CHEMICOLOR AEROSSOL

 250mL/130g

**LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**DESCRIÇÃO**: O Grafite foi desenvolvido visando uma fácil aplicação em partes de difícil acesso, atua como desengripante formando uma película protetora.

**LOCAIS DE USO**: Rosca exposta, canaletas de vidros, fechaduras, correntes e correia.

|  |  |
| --- | --- |
| COR | GRAFITE ESCURO |
| ESTADO FÍSICO | LÍQUIDO/PREMIDO |
| ODOR | CARACTERÍSTICO |
| LIMITES DE EXPLOSIVIDADE | NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50°C |
| PH | NÃO DISPONÍVEL |
| PONTO DE FULGOR |  - 60 °C (VASO FECHADO) |
| SOLUBILIDADE | INSOLÚVEL EM ÁGUA |
| DENSIDADE | 0,84 A 0,9 g/cm³ |
| PRESSÃO INTERNA | 40 A 80 PSI |

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

**INSTRUÇÕES DE USO:** Agite bem antes de usar. Aplique no local desejado formando uma camada lubrificante. Para lugares de difícil acesso use o prolongador. As aplicações mais comuns são em canaletas de vidros, fechaduras, correntes, correias, mecanismos em geral.

**EMBALAGEM:** Tubo de Folha de Flandres, 53x166mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**ESTOCAGEM:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

**PRECAUÇÕES:** PERIGO. Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Pode ser nocivo em contato com a pele. Nocivo se inalado. Provoca irritação moderada à pele. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada. Nocivo para os organismos aquáticos. Caso sinta indisposição, contate o Disque-Intoxicação 0800-722-6001 ou um médico.

**SEGURANÇA:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**SUPORTE TÉCNICO:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.