‘

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO QUÍMICO

CORANTE LÍQUIDO CHEMICOLOR 50mL

**LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**DESCRIÇÃO**: O Corante Chemicolor é um líquido à base de água, fácil de homogeneizar, com alto poder de tingimento. Disponível em várias cores básicas e quando misturados em tintas brancas ou coloridas, possibilitam a obtenção das mais diversas tonalidades

**LOCAIS DE USO**: Indicado para tingir tintas látex, acrílica e esmalte a base de água.

|  |  |
| --- | --- |
| COR | CARACTERÍSTICO |
| ESTADO FÍSICO | LÍQUIDO |
| ODOR | CARACTERÍSTICO |
| LIMITES DE EXPLOSIVIDADE | NÃO APLICÁVEL |
| pH | NÃO DISPONÍVEL |
| PONTO DE FULGOR | NÃO APLICÁVEL |
| SOLUBILIDADE | SOLÚVEL EM ÁGUA |
| DENSIDADE | 1,05 A 1,20 g/cm3 |
| VISCOSIDADE | 15” a 25” CF3 |

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

**INSTRUÇÕES DE USO:** Deve-se agitar o corante antes de usá-lo, adicionar aos poucos, mexendo a tinta até atingir a tonalidade desejada.

**EMBALAGEM:** Frasco de 50mL.

**ESTOCAGEM:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

**PRECAUÇÕES:** ATENÇÃO. Provoca irritação moderada à pele. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**SEGURANÇA:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**SUPORTE TÉCNICO:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.





